**附件：**

监测内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目类别 | 点位 | 采样要求 | 频次 | 备注 |
| 1 | 二氧化硫 | 7 | 日均值、四次小时均值 | 1次/季度 | 冯楼村、亚太绝缘材料、吴庄集村、老河头村、赵庄、腰庄、固定点 |
| 2 | 二氧化氮 | 7 | 日均值、四次小时均值 | 1次/季度 |
| 3 | PM10 | 7 | 日均值 | 1次/季度 |
| 4 | 总悬浮颗粒物 | 7 | 日均值 | 1次/季度 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 7 | 4次/天 | 1次/季度 | 冯楼村、亚太绝缘材料、吴庄集村、老河头村、赵庄、腰庄 |
| 6 | 甲醛 | 1 | 四次小时均值 | 1次/季度 | 固定点 |
| 7 | 甲苯 | 1 | 四次小时均值 | 1次/季度 |
| 8 | pH值 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 | 闸河与纬十一路交汇处上游500m、闸河与纬十一路交汇处下游500m、闸河与纬十一路交汇处下游1000m、闸河与纬十一路交汇处下游2000m、新型防腐蚀化工园区污水处理厂排污口上游 500m、拦碱河与赵庄沟交汇处、拦碱河入赵庄沟下游500m、拦碱河入赵庄沟下游1000m、拦碱河入赵庄沟下游1500m、拦碱河入龙河下游 500m |
| 9 | COD | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |
| 10 | 溶解氧 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |
| 11 | BOD5 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |
| 12 | 氨氮 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |
| 13 | 石油类 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |
| 14 | 总磷 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |
| 15 | 总氮 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |
| 16 | pH值 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 | 上游东卢庄居民井、园区内污水处理厂、下游魏腰庄村居民井、下游李庄居民井 |
| 17 | 高锰酸盐指数 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 18 | 氨氮 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 19 | 汞 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 20 | 砷 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 21 | 六价铬 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 22 | 铜 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 23 | 噪声 | 10 | 2次/天 | 1次/季度 |  |
| 24 | pH值 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 | 固定监测点、祝寺村、亚太绝缘材料、胡台子 |
| 25 | 铅 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 26 | 镉 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |
| 27 | 汞 | 4 | 1次/天 | 1次/季度 |